1. 系统架构

1.1 netfilter架构

为了实现VNI发送分组的功能，需要在NF\_IP\_POST\_ROUTING钩子处封装好VNI头部，然后下发给协议栈进行处理。为了实现VNI接收分组功能，需要在NF\_IP\_PRE\_ROUTING解封VNI头部，然后递交给上层协议栈处理。



Netfilter的钩子点